Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Aluminium-Pflasterbegrenzung Varioklipp® liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Die Grundelemente können über ein Stecksystem aufeinander geklippst werden.

Artikel:		Grundelement

Art.-Nr.:		PV12N05, PV12N10, PV12N20, PV12N25

Profilhöhe:	120 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

		
  . . . . . . . . . . . Stück	 
  . . . . . . . 	 
  . . . . . . .	
 
. . . . . . . .
	
Aluminium-Pflasterbegrenzung Varioklipp® liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Das Abschlusselement wird als oberstes Profil auf die Grundelemente geklippst.

Artikel:		Abschlusselement

Art.-Nr.:		PV10N05, PV10N10, PV10N20, PV10N25

Profilhöhe:	100 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau
	
Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

  . . . . . . . . . . . Stück	
   . . . . . . .	
   . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	
  . . . . . . . .	
Verbindungsrechteckrohr aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Verbindungsrechteckrohr zur optionalen 
	Verbindung der Grund- bzw. Abschlusselemente
	PV10/PV12 im oberen Bereich
	inkl. vier Blindnieten

Art.-Nr.:		V1012N12

Länge:		120 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Blindnieten:	Aluminium-Edelstahl 4 x 10 mm

Verpackungseinheit: 4 Stoßverbinder + 16 Blindnieten

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . VPE	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Eckhalterung aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Eckhalterung 90° zur kraftschlüssigen 
Verbindung der Profillängen

Art.-Nr.:		EV05VN90, EV10VN90, EV20VN90

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	60 + 60 mm, davon 30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Eckhalterung aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Eckhalterung 135° zur kraftschlüssigen 
Verbindung der Profillängen

Art.-Nr.:		EV05VN135, EV10VN135, EV20VN135

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	60 + 60 mm, davon 30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
U-Seitenabschlussprofil  aus Aluminium, passend zu Profiltyp
Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		U-Seitenabschlussprofil

Art.-Nr.:		UV90VN05, UV90VN10, UV90VN20

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Pflanzkasten aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers endmontieren. 

Artikel:		Pflanzkasten, quadratisch, teilmontiert

Art.-Nr.:		PK1N21, PK1N31, PK2N21, PK2N31

Höhe:		ca. 320 oder 425 mm

Grundmaß:	500 x 500 mm oder
		1.000 x 1.000 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau	

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Boden für Pflanzkasten aus Aluminium, Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Boden für Pflanzkasten 
		500 x 500 mm oder 1.000 x 1.000 mm
		Stabiles Aluminium-Sandwich-Profil ohne Rand
		mit Bodenabstandshaltern

Art.-Nr.:		PK1B30, PK2B30

Dicke:		ca. 10 mm

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Profilanker 90° (Stoßverbinder) mit Rundloch, geeignet für Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung

Art.-Nr.:		PVA40, PVA60

Höhe:		35 mm

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Alu-Beton- und -Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) geeignet für die Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung und zur Befestigung im 
Beton mit Punkt- oder Streifenfundament

Art.-Nr.:		PBA40, PBA60

Höhe:		35 mm + 80 mm (Einbautiefe)

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium eloxiert E6EV1

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Stahl-Erdnagel, passend zu Profilanker 90° PVA für Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Stahl-Erdnagel

Art.-Nr.:		EN18ST, EN23ST

Durchmesser:	6 mm

Länge:		180 oder 230 mm

Material:	Stahl verzinkt

Verpackungseinheit (VPE):  50  Stück

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Kunststoffabdeckkappe, passend zu Eckhalterung 90° für Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Lamellenstopfen

Art.-Nr.:		LS30G, LS30S

Maß:		30 x 30 mm

Material:	Kunststoff

Farbe:		hellgrau oder schwarz	

Verpackungseinheit (VPE):  4  Stück
	
Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Kunststoffabdeckkappe, passend zu Eckhalterung 135° für Profiltyp Varioklipp®, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Lamellenstopfen

Art.-Nr.:		LS20G, LS20S

Maß:		25 mm rund

Material:	Kunststoff

Farbe:		hellgrau oder schwarz	

Verpackungseinheit (VPE):  4  Stück

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .