Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® S liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Die Grundelemente können über ein Stecksystem aufeinander geklippst werden.

Artikel:		Grundelement

Art.-Nr.:		PV12E05b, PV12E10b, PV12E20b, PV12E25b

Profilhöhe:	120 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium schwarz eloxiert, E6C35

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

		
  . . . . . . . . . . . Stück	 
  . . . . . . . 	 
  . . . . . . .	
 
. . . . . . . .
	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® S liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Das Abschlusselement wird als oberstes Profil auf die Grundelemente geklippst.

Artikel:		Abschlusselement

Art.-Nr.:		PV75E05b, PV75E10b, PV75E20b, PV75E25b

Profilhöhe:	75 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium schwarz eloxiert, E6C35
	
Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

  . . . . . . . . . . . Stück	
   . . . . . . .	
   . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® S liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Die Silikon-Fallschutzschiene wird von oben in die Profilaufnahme des Abschlusselements gedrückt.

Artikel:		Fallschutzschiene

Art.-Nr.:		FSS25b05, FSS25b10, FSS25b20, FSS25b25

Höhe:		25 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm, oberer Rand mit Radius 5 mm und 2 mm

Material:	Silikon schwarz, ca. 50 Shore A

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
  . . . . . . . .	
Verbindungsrechteckrohr aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Verbindungsrechteckrohr zur optionalen 
	Verbindung der Grund- bzw. Abschlusselemente
	PV12/PV75 im oberen Bereich
	inkl. vier Blindnieten

Art.-Nr.:		V1012N12

Länge:		120 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Blindnieten:	Aluminium-Edelstahl 4 x 10 mm

Verpackungseinheit: 4 Stoßverbinder + 16 Blindnieten

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 
E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . VPE	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Eckelement, bestehend aus Abschlusselement inkl. Fallschutzschiene, passend zu Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen.

Artikel:		Eckelement als Außenecke 90°
		inkl. Fallschutzschiene

Art.-Nr.:		EVFSSE90B

Höhe:		100 mm

Länge:		250 + 250 mm

Oberkante:	kleiner Radius außen, r = 2 mm

Material:	Aluminium schwarz eloxiert, E6C35 + 
		Silikon schwarz, ca. 50 Shore A

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Eckelement, bestehend aus Abschlusselement inkl. Fallschutzschiene, passend zu Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen.

Artikel:		Eckelement als Innenecke 90°
		inkl. Fallschutzschiene

Art.-Nr.:		EVFSSE270b

Höhe:		100 mm

Länge:		250 + 250 mm

Oberkante:	kleiner Radius innen, r = 2 mm

Material:	Aluminium schwarz eloxiert E6C35 + 
		Silikon schwarz, ca. 50 Shore A

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Eckhalterung aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden.

Artikel:		Eckhalterung 90° zur kraftschlüssigen
		Verbindung der Profillängen

Art.-Nr.:		EV05VE90b, EV10VE90b, EV20VE90b

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	60 + 60 mm, davon 30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium schwarz eloxiert, E6C35

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Eckhalterung aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden.

Artikel:		Eckhalterung 135° zur kraftschlüssigen
		Verbindung der Profillängen

Art.-Nr.:		EV05VE135b, EV10VE135b, EV20VE135b

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	60 + 60 mm, davon 30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium schwarz eloxiert, E6C35

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
U-Seitenabschlussprofil aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden.

Artikel:		U-Seitenabschlussprofil

Art.-Nr.:		UV90VE05b, UV90VE10b, UV90VE20b

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium schwarz eloxiert, E6C35
Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Profilanker 90° (Stoßverbinder) mit Rundloch, geeignet für Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung

Art.-Nr.:		PVA40, PVA60

Höhe:		35 mm

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Alu-Beton- und -Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) geeignet für die Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung und zur Befestigung im 
Beton mit Punkt- oder Streifenfundament

Art.-Nr.:		PBA40, PBA60

Höhe:		35 mm + 80 mm (Einbautiefe)

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium eloxiert E6EV1

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Stahl-Erdnagel, passend zu Profilanker 90° PVA für Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Stahl-Erdnagel

Art.-Nr.:		EN18ST, EN23ST

Durchmesser:	6 mm

Länge:		180 oder 230 mm

Material:	Stahl verzinkt

Verpackungs-
einheit (VPE):	50  Stück

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051 

E-Mail: info@sachsenband.de			
		
. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .