Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® Spiel liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Die Grundelemente können über ein Stecksystem aufeinander geklippst werden.

Artikel:		Grundelement

Art.-Nr.:		PV12N05, PV12N10, PV12N20, PV12N25

Profilhöhe:	120 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

		
  . . . . . . . . . . . Stück	 
  . . . . . . . 	 
  . . . . . . .	
 
. . . . . . . .
	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® Spiel liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Das Abschlusselement wird als oberstes Profil auf die Grundelemente geklippst.

Artikel:		Abschlusselement

Art.-Nr.:		PV75N05, PV75N10, PV75N20, PV75N25

Profilhöhe:	75 mm

Länge:		500, 1.000, 2.000 oder 2.500 mm

Profilstärke:	25 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau
	
Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

  . . . . . . . . . . . Stück	
   . . . . . . .	
   . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Aluminium-Randeinfassung Varioklipp® Spiel liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Die Silikon-Fallschutzschiene wird von oben in die Profilaufnahme des Abschlusselements gedrückt.

Artikel:		Fallschutzschiene

Art.-Nr.:		FSS35bxx

Höhe:		25 mm

Länge:		1.000 mm bis 10.000 mm in 1.000 mm-Schritten

Profilstärke:      35 mm, oberer Rand mit Radius 5 mm und 2 mm

Material:	Silikon schwarz, ca. 50 Shore A

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Meter	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
 
 . . . . . . . .	
Eckelement, Abschlusselement exkl. Fallschutzschiene, passend zu Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Das Abschlusselement wird als oberstes Profil auf die Grundelemente geklippst. 

Artikel:		Eckelement als Außenecke 90°

Art.-Nr.:		EV75N90

Höhe:		75 mm

Länge:		250 + 250 mm

Material:	Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	
 
 . . . . . . . .	
Eckelement, Abschlusselement exkl. Fallschutzschiene, passend zu Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Das Abschlusselement wird als oberstes Profil auf die Grundelemente geklippst. 

Artikel:		Eckelement als Innenecke 270°

Art.-Nr.:		EV75N270

Höhe:		75 mm

Länge:		250 + 250 mm

Material:	Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051
E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	
  . . . . . . . .	
Verbindungsrechteckrohr aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® S, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Verbindungsrechteckrohr zur optionalen 
	Verbindung der Grund- bzw. Abschlusselemente
	PV12/PV75 im oberen Bereich
	inkl. vier Blindnieten

Art.-Nr.:		V1012N12

Länge:		120 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Blindnieten:	Aluminium-Edelstahl 4 x 10 mm

Verpackungseinheit: 4 Stoßverbinder + 16 Blindnieten

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051
E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . VPE	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
U-Seitenabschlussprofil aus Aluminium, passend zu Profiltyp Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden.

Artikel:		U-Seitenabschlussprofil

Art.-Nr.:		UV90VN05, UV90VN10, UV90VN20

Länge:		500, 1.000 oder 2.000 mm

Schenkellänge:	30,5 mm Profilaufnahme

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau	

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Alu-Profilanker, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Profilanker 90° (Stoßverbinder) mit Rundloch, geeignet für Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung

Art.-Nr.:		PVA40, PVA60

Höhe:		35 mm

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Alu-Beton- und -Erdanker mit Eloxal-Oberflächenhärtung und Halteankerstruktur, auch als Stoßverbinder einsetzbar, passend zu Profiltyp Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:	Beton- und Erdanker (Stoßverbinder) geeignet für die Führungsaufnahme im Grundelement der Pflasterbegrenzung und zur Befestigung im 
Beton mit Punkt- oder Streifenfundament

Art.-Nr.:		PBA40, PBA60

Höhe:		35 mm + 80 mm (Einbautiefe)

Breite:		40 oder 60 mm

Farbe:		Aluminium eloxiert E6EV1

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

  . . . . . . . .	
Alu-Stellplatte/Profilgrundelement, passend zu Profiltyp 
Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. Die Aluminiumplatte ist mit dem Profilgrundelement verschweißt.

Artikel:	Stellplatte/Profilgrundelement 90°

Art.-Nr.:	PV60ND

Plattenmaß:	120 x 200 x 5,5 mm

Grundelement: B= 100 mm, H = 60 mm (davon 40 mm
	     aufbauend) 

Farbe:	Aluminium naturfarben silbergrau

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
	Grothwisch 8
	D-25482 Appen bei Hamburg

	Tel. +49 (0) 41 22 /460 467 0
	Fax +49 (0) 41 22 /460 467 10

	E-Mail: info@sachsenband.de			
		
. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .	

Position	Leistung	Menge	EP in €	GP in €	

  . . . . . . . .	
Stahl-Erdnagel, passend zu Profilanker 90° PVA für Profiltyp Varioklipp® Spiel, liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verwenden. 

Artikel:		Stahl-Erdnagel

Art.-Nr.:		EN18ST, EN23ST

Durchmesser:	6 mm

Länge:		180 oder 230 mm

Material:	Stahl verzinkt

Verpackungs-
einheit (VPE):	50  Stück

Hersteller:	Sachsenband Metalltechnik GmbH
Grothwisch 8
D-25482 Appen bei Hamburg
 
Tel. +49 (0) 4101 5179050 
Fax +49 (0) 4101 5179051

E-Mail: info@sachsenband.de

. . . . . . . . . . . Stück	
  . . . . . . . 	
  . . . . . . .